HANDDUKSTORK TR65 STD KROM

[[](https://www.selga.se/shopimages/selga/8/8/4/8840103788574_9412805p_99240_jpg.jpg)](https://www.selga.se/shopimages/selga/8/8/4/8840103788574_9412805p_99240_jpg.jpg" \o "HANDDUKSTORK TR65 STD KROM)

[Se större bild](https://www.selga.se/shopimages/selga/8/8/4/8840103788574_9412805p_99240_jpg.jpg" \o "HANDDUKSTORK TR65 STD KROM)

Elektrisk handdukstork TR55 vit. Endast 40W. Vändbara fästen. Sladd & stickpropp alt dold elanslutning. Allpolig brytare/IP44/230V 50Hz/Dubbelisolerad/S/CE. Kan förses med extern effektreg.

* 

Formulärets nederkant

Skyddsklass IP44

Typ 3507-6

Färg Krom

Vikt 2.9kg

Djup 106mm

Effekt 40W

Höjd 645mm

Serie TR

Bredd 490mm

Spänning 230V

Leverantörens typbeteckning PAX TR65 krom

Omfattas av REACH-direktivet N

Vikt kg 0

Lista 94

Material Stål

[](https://www.selga.se/pax/brand/00173)

Produktbeskrivning

**TR krom och vit**

PAX TR är med sin klassiska design och bockade rör enkel att hantera. De finns med kromade eller vitlackerade rör. Väggfästena är vridbara runt röret vilket medger elanslutning i valfritt hörn (upptill/nertill/höger/vänster). Gott om plats i kopplingshuset vid dold elanslutning (TR-objekt). Elanslutning med sladd (1,5m)/stickpropp till eluttag kan utföras som gör-det-själv-montage (TR-standard). All fast/dold elanslutning skall utföras av behörig elinstallatör. Med inbyggd, belyst allpolig brytare.  
  
TILLBEHÖR  
Extern effektregulator. Torkhylla i krom monteras enkelt på handdukstorken. Det ger en varm och torr förvaringsplats för extra handdukar eller andra toalettartiklar. Yta i blankförkromat stål.